#!/usr/bin/python3

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(24, GPIO.IN,pull\_up\_down=GPIO.PUD\_UP)

while True:

SwitchStatus = GPIO.input(24)

if(SwitchStatus == 0):

print('Turn on the switch')

time.sleep(1)

else:

print('Turn off the switch')

time.sleep(1)